Пройти обучение на электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий

В городской черте повсеместное распространение получили кабельные линии, которые используются для передачи электроэнергии. Прокладка таких линий осуществляется в земле, защитных трубах, коробах, туннелях. Кабельные линии состоят из кабелей с соединительными, конечными и стопорными муфтами. Для монтажа, обслуживания и ремонта кабельных линий необходимо иметь специальность — электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий.

Данный специалист выполняет различные работы, связанные с эксплуатацией, ремонтом, демонтажем и монтажом кабельных линий.

В зависимости от степени сложности выполняемых работ электромонтеру присваивается определенный квалификационный разряд: со 2-го по 6-ой. Более подробно о каждом разряде вы можете узнать в выписке из единого справочника рабочих профессий:

[скачать ЕТКС Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных](https://minmaks.ru/wp-content/uploads/2019/04/ETKS-Elektromonter-po-remontu-i-montazhu-kabelnyh-linii-.pdf)

Электромонтер-кабельщик выполняет следующие виды работ:

* земляные работы (подготовка тоннеля, канала, трассы для прокладывания кабеля);
* прокладывание кабельных линий в траншее;
* соединение силовых кабелей, пайка, опрессовка;
* проведение ремонтных работ, устранение неисправностей;
* демонтаж соединительных и концевых муфт;
* проверка кабеля, его изоляции перед монтажом;

По мимо своей специальности электромонтер кабельных линий обязан знать стропильное дело и иметь допуск работы на высоте IIгр. Быть обученным для работы с пиротехническим инструментом и газовой горелкой, иметь аттестации по пожарно-техническому минимуму и охране труда на кабельных линиях. Иметь группу по электробезопасности не менее IIIгр.